1. Скопируйте файл update.bin (13 Mb) в корень USB –флэшки
2. Установите в порт USB регистратора флэш карту
3. Войдите в пункт меню регистратора – Версии , нажмите кнопку пуск
4. Дождитесь окончания прошивки до появления кнопки «Перезагрузить»
5. Нажмите «Перезагрузить» дождитесь перезагрузки регистратора
6. Скопируйте из папки «русификатор» два файла с заменой файла update.bin
7. Выполните заново п.2-5. И после входа в меню в основных настройках выберите язык – «Русский»